
            
(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.6)

  (page A3)
  (title_block
    (title main)
    (rev v1.0.0)
    (company Unknown)
  )

  (general
    (thickness 1.6)
  )

  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.05)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes true)
      (usegerberadvancedattributes true)
      (creategerberjobfile true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

            (net 0 "")
(net 1 "pinky_bottom")
(net 2 "P21")
(net 3 "pinky_home")
(net 4 "pinky_top")
(net 5 "pinky_num")
(net 6 "ring_bottom")
(net 7 "P20")
(net 8 "ring_home")
(net 9 "ring_top")
(net 10 "ring_num")
(net 11 "middle_bottom")
(net 12 "P19")
(net 13 "middle_home")
(net 14 "middle_top")
(net 15 "middle_num")
(net 16 "index_bottom")
(net 17 "P18")
(net 18 "index_home")
(net 19 "index_top")
(net 20 "index_num")
(net 21 "inner_bottom")
(net 22 "P15")
(net 23 "inner_home")
(net 24 "inner_top")
(net 25 "inner_num")
(net 26 "thumb_bottom")
(net 27 "P14")
(net 28 "mirror_pinky_bottom")
(net 29 "P2")
(net 30 "mirror_pinky_home")
(net 31 "mirror_pinky_top")
(net 32 "mirror_pinky_num")
(net 33 "mirror_ring_bottom")
(net 34 "P3")
(net 35 "mirror_ring_home")
(net 36 "mirror_ring_top")
(net 37 "mirror_ring_num")
(net 38 "mirror_middle_bottom")
(net 39 "P4")
(net 40 "mirror_middle_home")
(net 41 "mirror_middle_top")
(net 42 "mirror_middle_num")
(net 43 "mirror_index_bottom")
(net 44 "P5")
(net 45 "mirror_index_home")
(net 46 "mirror_index_top")
(net 47 "mirror_index_num")
(net 48 "mirror_inner_bottom")
(net 49 "P6")
(net 50 "mirror_inner_home")
(net 51 "mirror_inner_top")
(net 52 "mirror_inner_num")
(net 53 "mirror_thumb_bottom")
(net 54 "P7")
(net 55 "P16")
(net 56 "P10")
(net 57 "P9")
(net 58 "P8")
(net 59 "RST")
(net 60 "GND")
(net 61 "RAW")
(net 62 "VCC")
(net 63 "P1")
(net 64 "P0")
            
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "")
(add_net "pinky_bottom")
(add_net "P21")
(add_net "pinky_home")
(add_net "pinky_top")
(add_net "pinky_num")
(add_net "ring_bottom")
(add_net "P20")
(add_net "ring_home")
(add_net "ring_top")
(add_net "ring_num")
(add_net "middle_bottom")
(add_net "P19")
(add_net "middle_home")
(add_net "middle_top")
(add_net "middle_num")
(add_net "index_bottom")
(add_net "P18")
(add_net "index_home")
(add_net "index_top")
(add_net "index_num")
(add_net "inner_bottom")
(add_net "P15")
(add_net "inner_home")
(add_net "inner_top")
(add_net "inner_num")
(add_net "thumb_bottom")
(add_net "P14")
(add_net "mirror_pinky_bottom")
(add_net "P2")
(add_net "mirror_pinky_home")
(add_net "mirror_pinky_top")
(add_net "mirror_pinky_num")
(add_net "mirror_ring_bottom")
(add_net "P3")
(add_net "mirror_ring_home")
(add_net "mirror_ring_top")
(add_net "mirror_ring_num")
(add_net "mirror_middle_bottom")
(add_net "P4")
(add_net "mirror_middle_home")
(add_net "mirror_middle_top")
(add_net "mirror_middle_num")
(add_net "mirror_index_bottom")
(add_net "P5")
(add_net "mirror_index_home")
(add_net "mirror_index_top")
(add_net "mirror_index_num")
(add_net "mirror_inner_bottom")
(add_net "P6")
(add_net "mirror_inner_home")
(add_net "mirror_inner_top")
(add_net "mirror_inner_num")
(add_net "mirror_thumb_bottom")
(add_net "P7")
(add_net "P16")
(add_net "P10")
(add_net "P9")
(add_net "P8")
(add_net "RST")
(add_net "GND")
(add_net "RAW")
(add_net "VCC")
(add_net "P1")
(add_net "P0")
  )

            
        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 0 0 -23)

      
      (fp_text reference "S1" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 1 "pinky_bottom"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 2 "P21"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 7.4238914 -17.4895922 -23)

      
      (fp_text reference "S2" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 3 "pinky_home"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 2 "P21"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 14.8477829 -34.9791844 -23)

      
      (fp_text reference "S3" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 4 "pinky_top"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 2 "P21"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 22.2716743 -52.4687766 -23)

      
      (fp_text reference "S4" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 5 "pinky_num"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 2 "P21"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 18.5922643 3.5465065 -23)

      
      (fp_text reference "S5" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 6 "ring_bottom"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 7 "P20"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 26.0161557 -13.9430858 -23)

      
      (fp_text reference "S6" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 8 "ring_home"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 7 "P20"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 33.4400472 -31.432678 -23)

      
      (fp_text reference "S7" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 9 "ring_top"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 7 "P20"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 40.8639386 -48.9222702 -23)

      
      (fp_text reference "S8" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 10 "ring_num"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 7 "P20"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 37.5752597 6.1725081 -23)

      
      (fp_text reference "S9" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 11 "middle_bottom"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 12 "P19"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 44.9991512 -11.3170841 -23)

      
      (fp_text reference "S10" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 13 "middle_home"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 12 "P19"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 52.4230426 -28.8066764 -23)

      
      (fp_text reference "S11" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 14 "middle_top"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 12 "P19"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 59.8469341 -46.2962686 -23)

      
      (fp_text reference "S12" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 15 "middle_num"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 12 "P19"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 52.6509439 18.0035582 -23)

      
      (fp_text reference "S13" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 16 "index_bottom"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 17 "P18"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 60.0748353 0.513966 -23)

      
      (fp_text reference "S14" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 18 "index_home"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 17 "P18"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 67.4987268 -16.9756262 -23)

      
      (fp_text reference "S15" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 19 "index_top"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 17 "P18"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 74.9226182 -34.4652184 -23)

      
      (fp_text reference "S16" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 20 "index_num"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 17 "P18"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 67.3358969 30.7551132 -23)

      
      (fp_text reference "S17" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 21 "inner_bottom"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 22 "P15"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 74.7597883 13.265521 -23)

      
      (fp_text reference "S18" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 23 "inner_home"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 22 "P15"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 82.1836798 -4.2240712 -23)

      
      (fp_text reference "S19" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 24 "inner_top"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 22 "P15"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 89.6075712 -21.7136634 -23)

      
      (fp_text reference "S20" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 25 "inner_num"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 22 "P15"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 88.272548 28.7785906 -23)

      
      (fp_text reference "S21" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 26 "thumb_bottom"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 27 "P14"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 218.545096 0 23)

      
      (fp_text reference "S22" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 28 "mirror_pinky_bottom"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 29 "P2"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 211.1212046 -17.4895922 23)

      
      (fp_text reference "S23" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 30 "mirror_pinky_home"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 29 "P2"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 203.6973131 -34.9791844 23)

      
      (fp_text reference "S24" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 31 "mirror_pinky_top"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 29 "P2"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 196.2734217 -52.4687766 23)

      
      (fp_text reference "S25" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 32 "mirror_pinky_num"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 29 "P2"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 199.9528317 3.5465065 23)

      
      (fp_text reference "S26" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 33 "mirror_ring_bottom"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 34 "P3"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 192.5289403 -13.9430858 23)

      
      (fp_text reference "S27" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 35 "mirror_ring_home"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 34 "P3"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 185.1050488 -31.432678 23)

      
      (fp_text reference "S28" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 36 "mirror_ring_top"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 34 "P3"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 177.68115740000002 -48.9222702 23)

      
      (fp_text reference "S29" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 37 "mirror_ring_num"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 34 "P3"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 180.9698363 6.1725081 23)

      
      (fp_text reference "S30" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 38 "mirror_middle_bottom"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 39 "P4"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 173.5459448 -11.3170841 23)

      
      (fp_text reference "S31" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 40 "mirror_middle_home"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 39 "P4"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 166.1220534 -28.8066764 23)

      
      (fp_text reference "S32" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 41 "mirror_middle_top"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 39 "P4"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 158.6981619 -46.2962686 23)

      
      (fp_text reference "S33" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 42 "mirror_middle_num"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 39 "P4"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 165.89415209999999 18.0035582 23)

      
      (fp_text reference "S34" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 43 "mirror_index_bottom"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 44 "P5"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 158.4702607 0.513966 23)

      
      (fp_text reference "S35" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 45 "mirror_index_home"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 44 "P5"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 151.04636920000002 -16.9756262 23)

      
      (fp_text reference "S36" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 46 "mirror_index_top"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 44 "P5"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 143.6224778 -34.4652184 23)

      
      (fp_text reference "S37" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 47 "mirror_index_num"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 44 "P5"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 151.2091991 30.7551132 23)

      
      (fp_text reference "S38" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 48 "mirror_inner_bottom"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 49 "P6"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 143.7853077 13.265521 23)

      
      (fp_text reference "S39" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 50 "mirror_inner_home"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 49 "P6"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 136.3614162 -4.2240712 23)

      
      (fp_text reference "S40" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 51 "mirror_inner_top"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 49 "P6"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 128.9375248 -21.7136634 23)

      
      (fp_text reference "S41" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 52 "mirror_inner_num"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 49 "P6"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 130.272548 28.7785906 23)

      
      (fp_text reference "S42" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 53 "mirror_thumb_bottom"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 54 "P7"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 218.545096 0 23)

      
      (fp_text reference "S43" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 28 "mirror_pinky_bottom"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 29 "P2"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 211.1212046 -17.4895922 23)

      
      (fp_text reference "S44" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 30 "mirror_pinky_home"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 29 "P2"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 203.6973131 -34.9791844 23)

      
      (fp_text reference "S45" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 31 "mirror_pinky_top"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 29 "P2"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 196.2734217 -52.4687766 23)

      
      (fp_text reference "S46" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 32 "mirror_pinky_num"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 29 "P2"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 199.9528317 3.5465065 23)

      
      (fp_text reference "S47" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 33 "mirror_ring_bottom"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 34 "P3"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 192.5289403 -13.9430858 23)

      
      (fp_text reference "S48" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 35 "mirror_ring_home"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 34 "P3"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 185.1050488 -31.432678 23)

      
      (fp_text reference "S49" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 36 "mirror_ring_top"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 34 "P3"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 177.68115740000002 -48.9222702 23)

      
      (fp_text reference "S50" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 37 "mirror_ring_num"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 34 "P3"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 180.9698363 6.1725081 23)

      
      (fp_text reference "S51" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 38 "mirror_middle_bottom"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 39 "P4"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 173.5459448 -11.3170841 23)

      
      (fp_text reference "S52" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 40 "mirror_middle_home"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 39 "P4"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 166.1220534 -28.8066764 23)

      
      (fp_text reference "S53" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 41 "mirror_middle_top"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 39 "P4"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 158.6981619 -46.2962686 23)

      
      (fp_text reference "S54" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 42 "mirror_middle_num"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 39 "P4"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 165.89415209999999 18.0035582 23)

      
      (fp_text reference "S55" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 43 "mirror_index_bottom"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 44 "P5"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 158.4702607 0.513966 23)

      
      (fp_text reference "S56" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 45 "mirror_index_home"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 44 "P5"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 151.04636920000002 -16.9756262 23)

      
      (fp_text reference "S57" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 46 "mirror_index_top"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 44 "P5"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 143.6224778 -34.4652184 23)

      
      (fp_text reference "S58" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 47 "mirror_index_num"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 44 "P5"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 151.2091991 30.7551132 23)

      
      (fp_text reference "S59" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 48 "mirror_inner_bottom"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 49 "P6"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 143.7853077 13.265521 23)

      
      (fp_text reference "S60" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 50 "mirror_inner_home"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 49 "P6"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 136.3614162 -4.2240712 23)

      
      (fp_text reference "S61" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 51 "mirror_inner_top"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 49 "P6"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 128.9375248 -21.7136634 23)

      
      (fp_text reference "S62" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 52 "mirror_inner_num"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 49 "P6"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 130.272548 28.7785906 23)

      
      (fp_text reference "S63" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 53 "mirror_thumb_bottom"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 54 "P7"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 0 0 -23)

      
      (fp_text reference "S64" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 1 "pinky_bottom"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 2 "P21"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 7.4238914 -17.4895922 -23)

      
      (fp_text reference "S65" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 3 "pinky_home"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 2 "P21"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 14.8477829 -34.9791844 -23)

      
      (fp_text reference "S66" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 4 "pinky_top"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 2 "P21"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 22.2716743 -52.4687766 -23)

      
      (fp_text reference "S67" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 5 "pinky_num"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 2 "P21"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 18.5922643 3.5465065 -23)

      
      (fp_text reference "S68" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 6 "ring_bottom"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 7 "P20"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 26.0161557 -13.9430858 -23)

      
      (fp_text reference "S69" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 8 "ring_home"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 7 "P20"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 33.4400472 -31.432678 -23)

      
      (fp_text reference "S70" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 9 "ring_top"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 7 "P20"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 40.8639386 -48.9222702 -23)

      
      (fp_text reference "S71" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 10 "ring_num"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 7 "P20"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 37.5752597 6.1725081 -23)

      
      (fp_text reference "S72" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 11 "middle_bottom"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 12 "P19"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 44.9991512 -11.3170841 -23)

      
      (fp_text reference "S73" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 13 "middle_home"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 12 "P19"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 52.4230426 -28.8066764 -23)

      
      (fp_text reference "S74" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 14 "middle_top"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 12 "P19"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 59.8469341 -46.2962686 -23)

      
      (fp_text reference "S75" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 15 "middle_num"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 12 "P19"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 52.6509439 18.0035582 -23)

      
      (fp_text reference "S76" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 16 "index_bottom"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 17 "P18"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 60.0748353 0.513966 -23)

      
      (fp_text reference "S77" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 18 "index_home"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 17 "P18"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 67.4987268 -16.9756262 -23)

      
      (fp_text reference "S78" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 19 "index_top"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 17 "P18"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 74.9226182 -34.4652184 -23)

      
      (fp_text reference "S79" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 20 "index_num"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 17 "P18"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 67.3358969 30.7551132 -23)

      
      (fp_text reference "S80" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 21 "inner_bottom"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 22 "P15"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 74.7597883 13.265521 -23)

      
      (fp_text reference "S81" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 23 "inner_home"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 22 "P15"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 82.1836798 -4.2240712 -23)

      
      (fp_text reference "S82" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 24 "inner_top"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 22 "P15"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 89.6075712 -21.7136634 -23)

      
      (fp_text reference "S83" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 25 "inner_num"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 22 "P15"))
        )
        

        
      (module PG1350 (layer F.Cu) (tedit 5DD50112)
      (at 88.272548 28.7785906 -23)

      
      (fp_text reference "S84" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

      
      (fp_line (start -7 -6) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -6 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -6 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -7 7) (end -7 6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 6) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 6 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 6 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 7 -7) (end 7 -6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))      
      
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask))
        
      
      (pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      (pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask))
      
        
      
      (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      
        
          
          (pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
          (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
      
          
          (pad 1 smd rect (at -3.275 -5.95 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 26 "thumb_bottom"))
          (pad 2 smd rect (at 8.275 -3.75 -23) (size 2.6 2.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)  (net 27 "P14"))
        )
        

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at -7.3640388 -3.125849 67)

        
        (fp_text reference "D1" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 1 "pinky_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 1 "pinky_bottom"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 1 "pinky_bottom"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 0.059852599999999256 -20.6154412 67)

        
        (fp_text reference "D2" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 3 "pinky_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 3 "pinky_home"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 3 "pinky_home"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 7.4837441 -38.1050334 67)

        
        (fp_text reference "D3" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 4 "pinky_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 4 "pinky_top"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 4 "pinky_top"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 14.907635500000001 -55.5946256 67)

        
        (fp_text reference "D4" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 5 "pinky_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 5 "pinky_num"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 5 "pinky_num"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 11.2282255 0.4206574999999999 67)

        
        (fp_text reference "D5" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 6 "ring_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 6 "ring_bottom"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 6 "ring_bottom"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 18.6521169 -17.0689348 67)

        
        (fp_text reference "D6" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 8 "ring_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 8 "ring_home"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 8 "ring_home"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 26.076008400000003 -34.558527 67)

        
        (fp_text reference "D7" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 9 "ring_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 9 "ring_top"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 9 "ring_top"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 33.499899799999994 -52.0481192 67)

        
        (fp_text reference "D8" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 10 "ring_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 10 "ring_num"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 10 "ring_num"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 30.211220899999997 3.0466591 67)

        
        (fp_text reference "D9" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 11 "middle_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 11 "middle_bottom"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 11 "middle_bottom"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 37.6351124 -14.442933100000001 67)

        
        (fp_text reference "D10" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 13 "middle_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 13 "middle_home"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 13 "middle_home"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 45.0590038 -31.9325254 67)

        
        (fp_text reference "D11" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 14 "middle_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 14 "middle_top"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 14 "middle_top"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 52.482895299999996 -49.4221176 67)

        
        (fp_text reference "D12" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 15 "middle_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 15 "middle_num"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 15 "middle_num"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 45.2869051 14.8777092 67)

        
        (fp_text reference "D13" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 16 "index_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 16 "index_bottom"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 16 "index_bottom"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 52.710796499999994 -2.611883 67)

        
        (fp_text reference "D14" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 18 "index_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 18 "index_home"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 18 "index_home"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 60.134688 -20.1014752 67)

        
        (fp_text reference "D15" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 19 "index_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 19 "index_top"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 19 "index_top"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 67.5585794 -37.5910674 67)

        
        (fp_text reference "D16" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 20 "index_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 20 "index_num"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 20 "index_num"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 59.97185809999999 27.6292642 67)

        
        (fp_text reference "D17" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 21 "inner_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 21 "inner_bottom"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 21 "inner_bottom"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 67.3957495 10.139672 67)

        
        (fp_text reference "D18" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 23 "inner_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 23 "inner_home"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 23 "inner_home"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 74.81964099999999 -7.3499202 67)

        
        (fp_text reference "D19" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 24 "inner_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 24 "inner_top"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 24 "inner_top"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 82.24353239999999 -24.8395124 67)

        
        (fp_text reference "D20" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 25 "inner_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 25 "inner_num"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 25 "inner_num"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 80.9085092 25.652741600000002 67)

        
        (fp_text reference "D21" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 26 "thumb_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 26 "thumb_bottom"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 26 "thumb_bottom"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 225.9091348 -3.125849 -67)

        
        (fp_text reference "D22" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 28 "mirror_pinky_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 28 "mirror_pinky_bottom"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 28 "mirror_pinky_bottom"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 218.4852434 -20.6154412 -67)

        
        (fp_text reference "D23" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 30 "mirror_pinky_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 30 "mirror_pinky_home"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 30 "mirror_pinky_home"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 211.0613519 -38.1050334 -67)

        
        (fp_text reference "D24" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 31 "mirror_pinky_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 31 "mirror_pinky_top"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 31 "mirror_pinky_top"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 203.6374605 -55.5946256 -67)

        
        (fp_text reference "D25" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 32 "mirror_pinky_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 32 "mirror_pinky_num"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 32 "mirror_pinky_num"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 207.3168705 0.4206574999999999 -67)

        
        (fp_text reference "D26" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 33 "mirror_ring_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 33 "mirror_ring_bottom"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 33 "mirror_ring_bottom"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 199.8929791 -17.0689348 -67)

        
        (fp_text reference "D27" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 35 "mirror_ring_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 35 "mirror_ring_home"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 35 "mirror_ring_home"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 192.4690876 -34.558527 -67)

        
        (fp_text reference "D28" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 36 "mirror_ring_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 36 "mirror_ring_top"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 36 "mirror_ring_top"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 185.04519620000002 -52.0481192 -67)

        
        (fp_text reference "D29" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 37 "mirror_ring_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 37 "mirror_ring_num"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 37 "mirror_ring_num"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 188.3338751 3.0466591 -67)

        
        (fp_text reference "D30" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 38 "mirror_middle_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 38 "mirror_middle_bottom"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 38 "mirror_middle_bottom"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 180.9099836 -14.442933100000001 -67)

        
        (fp_text reference "D31" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 40 "mirror_middle_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 40 "mirror_middle_home"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 40 "mirror_middle_home"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 173.4860922 -31.9325254 -67)

        
        (fp_text reference "D32" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 41 "mirror_middle_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 41 "mirror_middle_top"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 41 "mirror_middle_top"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 166.0622007 -49.4221176 -67)

        
        (fp_text reference "D33" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 42 "mirror_middle_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 42 "mirror_middle_num"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 42 "mirror_middle_num"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 173.2581909 14.8777092 -67)

        
        (fp_text reference "D34" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 43 "mirror_index_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 43 "mirror_index_bottom"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 43 "mirror_index_bottom"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 165.83429950000001 -2.611883 -67)

        
        (fp_text reference "D35" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 45 "mirror_index_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 45 "mirror_index_home"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 45 "mirror_index_home"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 158.41040800000002 -20.1014752 -67)

        
        (fp_text reference "D36" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 46 "mirror_index_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 46 "mirror_index_top"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 46 "mirror_index_top"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 150.98651660000002 -37.5910674 -67)

        
        (fp_text reference "D37" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 47 "mirror_index_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 47 "mirror_index_num"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 47 "mirror_index_num"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 158.5732379 27.6292642 -67)

        
        (fp_text reference "D38" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 48 "mirror_inner_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 48 "mirror_inner_bottom"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 48 "mirror_inner_bottom"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 151.1493465 10.139672 -67)

        
        (fp_text reference "D39" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 50 "mirror_inner_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 50 "mirror_inner_home"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 50 "mirror_inner_home"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 143.725455 -7.3499202 -67)

        
        (fp_text reference "D40" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 51 "mirror_inner_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 51 "mirror_inner_top"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 51 "mirror_inner_top"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 136.3015636 -24.8395124 -67)

        
        (fp_text reference "D41" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 52 "mirror_inner_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 52 "mirror_inner_num"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 52 "mirror_inner_num"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 137.6365868 25.652741600000002 -67)

        
        (fp_text reference "D42" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 53 "mirror_thumb_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 53 "mirror_thumb_bottom"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 53 "mirror_thumb_bottom"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 225.9091348 -3.125849 -67)

        
        (fp_text reference "D43" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 28 "mirror_pinky_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 28 "mirror_pinky_bottom"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 28 "mirror_pinky_bottom"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 218.4852434 -20.6154412 -67)

        
        (fp_text reference "D44" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 30 "mirror_pinky_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 30 "mirror_pinky_home"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 30 "mirror_pinky_home"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 211.0613519 -38.1050334 -67)

        
        (fp_text reference "D45" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 31 "mirror_pinky_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 31 "mirror_pinky_top"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 31 "mirror_pinky_top"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 203.6374605 -55.5946256 -67)

        
        (fp_text reference "D46" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 32 "mirror_pinky_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 32 "mirror_pinky_num"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 32 "mirror_pinky_num"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 207.3168705 0.4206574999999999 -67)

        
        (fp_text reference "D47" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 33 "mirror_ring_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 33 "mirror_ring_bottom"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 33 "mirror_ring_bottom"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 199.8929791 -17.0689348 -67)

        
        (fp_text reference "D48" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 35 "mirror_ring_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 35 "mirror_ring_home"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 35 "mirror_ring_home"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 192.4690876 -34.558527 -67)

        
        (fp_text reference "D49" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 36 "mirror_ring_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 36 "mirror_ring_top"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 36 "mirror_ring_top"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 185.04519620000002 -52.0481192 -67)

        
        (fp_text reference "D50" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 37 "mirror_ring_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 37 "mirror_ring_num"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 37 "mirror_ring_num"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 188.3338751 3.0466591 -67)

        
        (fp_text reference "D51" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 38 "mirror_middle_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 38 "mirror_middle_bottom"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 38 "mirror_middle_bottom"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 180.9099836 -14.442933100000001 -67)

        
        (fp_text reference "D52" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 40 "mirror_middle_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 40 "mirror_middle_home"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 40 "mirror_middle_home"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 173.4860922 -31.9325254 -67)

        
        (fp_text reference "D53" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 41 "mirror_middle_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 41 "mirror_middle_top"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 41 "mirror_middle_top"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 166.0622007 -49.4221176 -67)

        
        (fp_text reference "D54" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 42 "mirror_middle_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 42 "mirror_middle_num"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 42 "mirror_middle_num"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 173.2581909 14.8777092 -67)

        
        (fp_text reference "D55" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 43 "mirror_index_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 43 "mirror_index_bottom"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 43 "mirror_index_bottom"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 165.83429950000001 -2.611883 -67)

        
        (fp_text reference "D56" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 45 "mirror_index_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 45 "mirror_index_home"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 45 "mirror_index_home"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 158.41040800000002 -20.1014752 -67)

        
        (fp_text reference "D57" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 46 "mirror_index_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 46 "mirror_index_top"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 46 "mirror_index_top"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 150.98651660000002 -37.5910674 -67)

        
        (fp_text reference "D58" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 47 "mirror_index_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 47 "mirror_index_num"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 47 "mirror_index_num"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 158.5732379 27.6292642 -67)

        
        (fp_text reference "D59" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 48 "mirror_inner_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 48 "mirror_inner_bottom"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 48 "mirror_inner_bottom"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 151.1493465 10.139672 -67)

        
        (fp_text reference "D60" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 50 "mirror_inner_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 50 "mirror_inner_home"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 50 "mirror_inner_home"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 143.725455 -7.3499202 -67)

        
        (fp_text reference "D61" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 51 "mirror_inner_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 51 "mirror_inner_top"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 51 "mirror_inner_top"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 136.3015636 -24.8395124 -67)

        
        (fp_text reference "D62" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 52 "mirror_inner_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 52 "mirror_inner_num"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 52 "mirror_inner_num"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 137.6365868 25.652741600000002 -67)

        
        (fp_text reference "D63" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 53 "mirror_thumb_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 -67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 53 "mirror_thumb_bottom"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 -67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 -67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 53 "mirror_thumb_bottom"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at -7.3640388 -3.125849 67)

        
        (fp_text reference "D64" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 1 "pinky_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 1 "pinky_bottom"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 1 "pinky_bottom"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 0.059852599999999256 -20.6154412 67)

        
        (fp_text reference "D65" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 3 "pinky_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 3 "pinky_home"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 3 "pinky_home"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 7.4837441 -38.1050334 67)

        
        (fp_text reference "D66" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 4 "pinky_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 4 "pinky_top"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 4 "pinky_top"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 14.907635500000001 -55.5946256 67)

        
        (fp_text reference "D67" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 5 "pinky_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 5 "pinky_num"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 5 "pinky_num"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 11.2282255 0.4206574999999999 67)

        
        (fp_text reference "D68" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 6 "ring_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 6 "ring_bottom"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 6 "ring_bottom"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 18.6521169 -17.0689348 67)

        
        (fp_text reference "D69" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 8 "ring_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 8 "ring_home"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 8 "ring_home"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 26.076008400000003 -34.558527 67)

        
        (fp_text reference "D70" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 9 "ring_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 9 "ring_top"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 9 "ring_top"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 33.499899799999994 -52.0481192 67)

        
        (fp_text reference "D71" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 10 "ring_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 10 "ring_num"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 10 "ring_num"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 30.211220899999997 3.0466591 67)

        
        (fp_text reference "D72" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 11 "middle_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 11 "middle_bottom"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 11 "middle_bottom"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 37.6351124 -14.442933100000001 67)

        
        (fp_text reference "D73" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 13 "middle_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 13 "middle_home"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 13 "middle_home"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 45.0590038 -31.9325254 67)

        
        (fp_text reference "D74" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 14 "middle_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 14 "middle_top"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 14 "middle_top"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 52.482895299999996 -49.4221176 67)

        
        (fp_text reference "D75" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 15 "middle_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 15 "middle_num"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 15 "middle_num"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 45.2869051 14.8777092 67)

        
        (fp_text reference "D76" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 16 "index_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 16 "index_bottom"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 16 "index_bottom"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 52.710796499999994 -2.611883 67)

        
        (fp_text reference "D77" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 18 "index_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 18 "index_home"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 18 "index_home"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 60.134688 -20.1014752 67)

        
        (fp_text reference "D78" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 19 "index_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 19 "index_top"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 19 "index_top"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 67.5585794 -37.5910674 67)

        
        (fp_text reference "D79" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 20 "index_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 20 "index_num"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 20 "index_num"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 59.97185809999999 27.6292642 67)

        
        (fp_text reference "D80" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 21 "inner_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 21 "inner_bottom"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 21 "inner_bottom"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 67.3957495 10.139672 67)

        
        (fp_text reference "D81" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 23 "inner_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 23 "inner_home"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 56 "P10"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 23 "inner_home"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 74.81964099999999 -7.3499202 67)

        
        (fp_text reference "D82" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 24 "inner_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 24 "inner_top"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 57 "P9"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 24 "inner_top"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 82.24353239999999 -24.8395124 67)

        
        (fp_text reference "D83" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 25 "inner_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 25 "inner_num"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 25 "inner_num"))
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 80.9085092 25.652741600000002 67)

        
        (fp_text reference "D84" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
    
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 26 "thumb_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 67) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 26 "thumb_bottom"))
        
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 67) (size 1.778 1.778) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 67) (size 1.905 1.905) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask) (net 26 "thumb_bottom"))
    )
  
    

    
    (module E73:SW_TACT_ALPS_SKQGABE010 (layer F.Cu) (tstamp 5BF2CC94)

        (descr "Low-profile SMD Tactile Switch, https://www.e-switch.com/product-catalog/tact/product-lines/tl3342-series-low-profile-smt-tact-switch")
        (tags "SPST Tactile Switch")

        (at 109.272548 30.7551132 90)
        
        (fp_text reference "B1" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 2.75 1.25) (end 1.25 2.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.75 -1.25) (end 1.25 -2.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.75 -1.25) (end 2.75 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start -1.25 2.75) (end 1.25 2.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start -1.25 -2.75) (end 1.25 -2.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.75 1.25) (end -1.25 2.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.75 -1.25) (end -1.25 -2.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.75 -1.25) (end -2.75 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -3.1 -1.85 90) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 59 "RST"))
        (pad 1 smd rect (at 3.1 -1.85 90) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 59 "RST"))
        (pad 2 smd rect (at -3.1 1.85 90) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 60 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 3.1 1.85 90) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 60 "GND"))
    )
    
    

        
      (module ProMicro (layer F.Cu) (tedit 5B307E4C)
      (at 109.272548 34.7551132 270)

      
      (fp_text reference "MCU1" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
    
      
      (fp_line (start -19.304 -3.81) (end -14.224 -3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -19.304 3.81) (end -19.304 -3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -14.224 3.81) (end -19.304 3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -14.224 -3.81) (end -14.224 3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
    
      
      (fp_line (start -17.78 8.89) (end 15.24 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
      (fp_line (start 15.24 8.89) (end 15.24 -8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
      (fp_line (start 15.24 -8.89) (end -17.78 -8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
      (fp_line (start -17.78 -8.89) (end -17.78 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
      
        
        
        (fp_line (start -15.24 6.35) (end -12.7 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start -15.24 6.35) (end -15.24 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start -12.7 6.35) (end -12.7 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
      
        
        (fp_text user RAW (at -13.97 4.8 360) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user GND (at -11.43 4.8 360) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user RST (at -8.89 4.8 360) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user VCC (at -6.35 4.8 360) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P21 (at -3.81 4.8 360) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P20 (at -1.27 4.8 360) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P19 (at 1.27 4.8 360) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P18 (at 3.81 4.8 360) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P15 (at 6.35 4.8 360) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P14 (at 8.89 4.8 360) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P16 (at 11.43 4.8 360) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P10 (at 13.97 4.8 360) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
      
        (fp_text user P01 (at -13.97 -4.8 360) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P00 (at -11.43 -4.8 360) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user GND (at -8.89 -4.8 360) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user GND (at -6.35 -4.8 360) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P02 (at -3.81 -4.8 360) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P03 (at -1.27 -4.8 360) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P04 (at 1.27 -4.8 360) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P05 (at 3.81 -4.8 360) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P06 (at 6.35 -4.8 360) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P07 (at 8.89 -4.8 360) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P08 (at 11.43 -4.8 360) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P09 (at 13.97 -4.8 360) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
      
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -13.97 7.62 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 61 "RAW"))
        (pad 2 thru_hole circle (at -11.43 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 60 "GND"))
        (pad 3 thru_hole circle (at -8.89 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 59 "RST"))
        (pad 4 thru_hole circle (at -6.35 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 62 "VCC"))
        (pad 5 thru_hole circle (at -3.81 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 2 "P21"))
        (pad 6 thru_hole circle (at -1.27 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 7 "P20"))
        (pad 7 thru_hole circle (at 1.27 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 12 "P19"))
        (pad 8 thru_hole circle (at 3.81 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 17 "P18"))
        (pad 9 thru_hole circle (at 6.35 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 22 "P15"))
        (pad 10 thru_hole circle (at 8.89 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 27 "P14"))
        (pad 11 thru_hole circle (at 11.43 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 55 "P16"))
        (pad 12 thru_hole circle (at 13.97 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 56 "P10"))
        
        (pad 13 thru_hole circle (at -13.97 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 63 "P1"))
        (pad 14 thru_hole circle (at -11.43 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 64 "P0"))
        (pad 15 thru_hole circle (at -8.89 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 60 "GND"))
        (pad 16 thru_hole circle (at -6.35 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 60 "GND"))
        (pad 17 thru_hole circle (at -3.81 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 29 "P2"))
        (pad 18 thru_hole circle (at -1.27 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 34 "P3"))
        (pad 19 thru_hole circle (at 1.27 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 39 "P4"))
        (pad 20 thru_hole circle (at 3.81 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 44 "P5"))
        (pad 21 thru_hole circle (at 6.35 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 49 "P6"))
        (pad 22 thru_hole circle (at 8.89 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 54 "P7"))
        (pad 23 thru_hole circle (at 11.43 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 58 "P8"))
        (pad 24 thru_hole circle (at 13.97 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 57 "P9"))
      )
        
            (gr_line (start 115.825165 -27.0114006) (end 102.719931 -27.0114006) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 102.719931 -27.0114006) (end 72.9592939 -51.5940058) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 72.9592939 -51.5940058) (end 54.5491969 -59.4086284) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 54.5491969 -59.4086284) (end 16.9739371 -65.58113639999999) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 16.9739371 -65.58113639999999) (end -13.1123598 5.2977372) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start -13.1123598 5.2977372) (end 5.2977372 13.1123598) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 5.2977372 13.1123598) (end 54.223537099999994 36.0528504) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 54.223537099999994 36.0528504) (end 72.6336341 43.867473000000004) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 72.6336341 43.867473000000004) (end 145.9114619 43.867473000000004) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 145.9114619 43.867473000000004) (end 164.3215589 36.0528504) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 164.3215589 36.0528504) (end 213.2473588 13.1123598) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 213.2473588 13.1123598) (end 231.6574558 5.2977372) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 231.6574558 5.2977372) (end 201.5711589 -65.58113639999999) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 201.5711589 -65.58113639999999) (end 163.9958991 -59.4086284) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 163.9958991 -59.4086284) (end 145.5858021 -51.5940058) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 145.5858021 -51.5940058) (end 115.825165 -27.0114006) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
            
)

        