
            
(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.6)

  (page A3)
  (title_block
    (title pcb)
    (rev v1.0.0)
    (company Unknown)
  )

  (general
    (thickness 1.6)
  )

  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.05)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes true)
      (usegerberadvancedattributes true)
      (creategerberjobfile true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

            (net 0 "")
(net 1 "RAW")
(net 2 "GND")
(net 3 "RST")
(net 4 "VCC")
(net 5 "P21")
(net 6 "P20")
(net 7 "P19")
(net 8 "P18")
(net 9 "P15")
(net 10 "P14")
(net 11 "P16")
(net 12 "P10")
(net 13 "P1")
(net 14 "P0")
(net 15 "P2")
(net 16 "P3")
(net 17 "P4")
(net 18 "P5")
(net 19 "P6")
(net 20 "P7")
(net 21 "P8")
(net 22 "P9")
            
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "")
(add_net "RAW")
(add_net "GND")
(add_net "RST")
(add_net "VCC")
(add_net "P21")
(add_net "P20")
(add_net "P19")
(add_net "P18")
(add_net "P15")
(add_net "P14")
(add_net "P16")
(add_net "P10")
(add_net "P1")
(add_net "P0")
(add_net "P2")
(add_net "P3")
(add_net "P4")
(add_net "P5")
(add_net "P6")
(add_net "P7")
(add_net "P8")
(add_net "P9")
  )

            
        
      (module ProMicro (layer F.Cu) (tedit 5B307E4C)
      (at 0 0 0)

      
      (fp_text reference "MCU1" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
    
      
      (fp_line (start -19.304 -3.81) (end -14.224 -3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -19.304 3.81) (end -19.304 -3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -14.224 3.81) (end -19.304 3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -14.224 -3.81) (end -14.224 3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
    
      
      (fp_line (start -17.78 8.89) (end 15.24 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
      (fp_line (start 15.24 8.89) (end 15.24 -8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
      (fp_line (start 15.24 -8.89) (end -17.78 -8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
      (fp_line (start -17.78 -8.89) (end -17.78 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
      
        
        
        (fp_line (start -15.24 6.35) (end -12.7 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start -15.24 6.35) (end -15.24 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start -12.7 6.35) (end -12.7 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
      
        
        (fp_text user RAW (at -13.97 4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user GND (at -11.43 4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user RST (at -8.89 4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user VCC (at -6.35 4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P21 (at -3.81 4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P20 (at -1.27 4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P19 (at 1.27 4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P18 (at 3.81 4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P15 (at 6.35 4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P14 (at 8.89 4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P16 (at 11.43 4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P10 (at 13.97 4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
      
        (fp_text user P01 (at -13.97 -4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P00 (at -11.43 -4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user GND (at -8.89 -4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user GND (at -6.35 -4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P02 (at -3.81 -4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P03 (at -1.27 -4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P04 (at 1.27 -4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P05 (at 3.81 -4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P06 (at 6.35 -4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P07 (at 8.89 -4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P08 (at 11.43 -4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P09 (at 13.97 -4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
      
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -13.97 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 1 "RAW"))
        (pad 2 thru_hole circle (at -11.43 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 2 "GND"))
        (pad 3 thru_hole circle (at -8.89 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 3 "RST"))
        (pad 4 thru_hole circle (at -6.35 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 4 "VCC"))
        (pad 5 thru_hole circle (at -3.81 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 5 "P21"))
        (pad 6 thru_hole circle (at -1.27 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 6 "P20"))
        (pad 7 thru_hole circle (at 1.27 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 7 "P19"))
        (pad 8 thru_hole circle (at 3.81 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 8 "P18"))
        (pad 9 thru_hole circle (at 6.35 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 9 "P15"))
        (pad 10 thru_hole circle (at 8.89 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 10 "P14"))
        (pad 11 thru_hole circle (at 11.43 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 11 "P16"))
        (pad 12 thru_hole circle (at 13.97 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 12 "P10"))
        
        (pad 13 thru_hole circle (at -13.97 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 13 "P1"))
        (pad 14 thru_hole circle (at -11.43 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 14 "P0"))
        (pad 15 thru_hole circle (at -8.89 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 2 "GND"))
        (pad 16 thru_hole circle (at -6.35 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 2 "GND"))
        (pad 17 thru_hole circle (at -3.81 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 15 "P2"))
        (pad 18 thru_hole circle (at -1.27 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 16 "P3"))
        (pad 19 thru_hole circle (at 1.27 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 17 "P4"))
        (pad 20 thru_hole circle (at 3.81 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 18 "P5"))
        (pad 21 thru_hole circle (at 6.35 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 19 "P6"))
        (pad 22 thru_hole circle (at 8.89 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 20 "P7"))
        (pad 23 thru_hole circle (at 11.43 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 21 "P8"))
        (pad 24 thru_hole circle (at 13.97 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 22 "P9"))
      )
        

        
      (module ProMicro (layer F.Cu) (tedit 5B307E4C)
      (at 50 0 0)

      
      (fp_text reference "MCU2" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
    
      
      (fp_line (start -19.304 -3.81) (end -14.224 -3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -19.304 3.81) (end -19.304 -3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -14.224 3.81) (end -19.304 3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -14.224 -3.81) (end -14.224 3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
    
      
      (fp_line (start -17.78 8.89) (end 15.24 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
      (fp_line (start 15.24 8.89) (end 15.24 -8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
      (fp_line (start 15.24 -8.89) (end -17.78 -8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
      (fp_line (start -17.78 -8.89) (end -17.78 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
      
        
        
        (fp_line (start -15.24 -6.35) (end -12.7 -6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start -15.24 -6.35) (end -15.24 -8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start -12.7 -6.35) (end -12.7 -8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
      
        
        (fp_text user RAW (at -13.97 -4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user GND (at -11.43 -4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user RST (at -8.89 -4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user VCC (at -6.35 -4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P21 (at -3.81 -4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P20 (at -1.27 -4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P19 (at 1.27 -4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P18 (at 3.81 -4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P15 (at 6.35 -4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P14 (at 8.89 -4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P16 (at 11.43 -4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P10 (at 13.97 -4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
      
        (fp_text user P01 (at -13.97 4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P00 (at -11.43 4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user GND (at -8.89 4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user GND (at -6.35 4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P02 (at -3.81 4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P03 (at -1.27 4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P04 (at 1.27 4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P05 (at 3.81 4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P06 (at 6.35 4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P07 (at 8.89 4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P08 (at 11.43 4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P09 (at 13.97 4.8 90) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
      
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -13.97 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 1 "RAW"))
        (pad 2 thru_hole circle (at -11.43 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 2 "GND"))
        (pad 3 thru_hole circle (at -8.89 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 3 "RST"))
        (pad 4 thru_hole circle (at -6.35 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 4 "VCC"))
        (pad 5 thru_hole circle (at -3.81 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 5 "P21"))
        (pad 6 thru_hole circle (at -1.27 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 6 "P20"))
        (pad 7 thru_hole circle (at 1.27 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 7 "P19"))
        (pad 8 thru_hole circle (at 3.81 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 8 "P18"))
        (pad 9 thru_hole circle (at 6.35 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 9 "P15"))
        (pad 10 thru_hole circle (at 8.89 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 10 "P14"))
        (pad 11 thru_hole circle (at 11.43 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 11 "P16"))
        (pad 12 thru_hole circle (at 13.97 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 12 "P10"))
        
        (pad 13 thru_hole circle (at -13.97 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 13 "P1"))
        (pad 14 thru_hole circle (at -11.43 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 14 "P0"))
        (pad 15 thru_hole circle (at -8.89 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 2 "GND"))
        (pad 16 thru_hole circle (at -6.35 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 2 "GND"))
        (pad 17 thru_hole circle (at -3.81 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 15 "P2"))
        (pad 18 thru_hole circle (at -1.27 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 16 "P3"))
        (pad 19 thru_hole circle (at 1.27 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 17 "P4"))
        (pad 20 thru_hole circle (at 3.81 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 18 "P5"))
        (pad 21 thru_hole circle (at 6.35 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 19 "P6"))
        (pad 22 thru_hole circle (at 8.89 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 20 "P7"))
        (pad 23 thru_hole circle (at 11.43 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 21 "P8"))
        (pad 24 thru_hole circle (at 13.97 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 22 "P9"))
      )
        
            
            
)

        